**Procedimientos y Observaciones importantes**

**Módulo ESP-8266**

* Seleccionar tarjeta :LOLIN WEMOS D1 R2 & MINI
* Setear Ip del Broker
* Upload Speed: 115200baud

**Software Python**

* Detalle IMPORTANTE: al realizar un INSERT para un correcto fetch del dato se debe reiniciar la conexión a la base de datos (pareciera que hace falta un refresh)

**Módulo ESP-32**

* Seleccionar tarjeta ESPDEV Module
* En caso de Reset constante del Esp 32, utilizar esptools.py con el comando ERASE\_FLASH y configurar con   
  Flash Mode: DIO   
  Flash Size: 4Mb(32Mb)  
  Partition Scheme: Default 4Mb with spiffs  
  Flash Frequency : 80Mhz (o probar 40Mhz)   
  PSRAM: Disabled

Upload Speed: 115200baud